
Specifikační listy



**Kulturní dům města Přibyslav – úprava interiérů - nábytek**

v katastrálním území Přibyslav (735698) par. č. st. 671

datum: březen 2024 Paré:

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## ÚDAJE O STAVBĚ

### Název stavby

Kulturní dům města Přibyslav – úprava interiérů - nábytek

### Místo stavby

Přibyslav, kraj Vysočina

k. ú. Přibyslav [735698]

pozemek parc. č. st. 671

## Investor:

### Žadatel: Kulturní zařízení města Přibyslav příspěvková organizace

Bechyňovo náměstí 45  
582 22 Přibyslav

Údaje generálního projektanta

Název firmy: MW.arch s.r.o.

Sídlo: Nové Dvory 3, 592 12 Nové Dvory

IČO: 142 53 259

Telefon, e-mail: +420 731 770 906

[atelier@mwarch.cz](mailto:miroslav.gebas@gebasatelier.cz)

datová schránka: j39rt6v

### Údaje hlavního projektanta

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Mošner, ČKA 05531

Hlavní projektant: Ing. arch. Vít Wasserbauer

### Údaje projektantů jednotlivých částí dokumentace

Interiérové řešení: Ing. arch. Jiří Mošner, ČKA 05531

Ing. arch. Vít Wasserbauer

Petra Sobotková

**Obecně**

* U všech prvků bude barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování
* Montáž se předpokládá u všech prvků i přesto, že u prvku není výslovně uvedená
* Všechny prvky musí být dodány včetně všech částí a součástí tak, aby byly funkční
* U všech prvků, které vyžadují kotvení, bude vhodné kotvení součástí dodávky a CN, specifikaci kotvení dodá uchazeč na základě přesného výrobku, zejména se jená o kotvení horních skříněk a horní části podhledu!
* Po provedení prací bude proveden kompletní úklid prostoru mokrou i suchou cestou
* Před předáním díla, uchazeč proveden veškeré nezbytné revize, zejména elektro

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 01**

**Název:** Židle do bufetu

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL01**

**Specifikace:**

* Rozměry: 46 x 52 x 76 cm (Š x H x V)
* Počet kusů: 40 bufet
* Povrchová úprava: moření židle – černá

sedák – černá

* Materiál: bukový masiv

sedák – čalouněný

* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování
* Židle je stohovatelná až pro 8 kusů

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, kruh

Popis byl vytvořen automaticky

moření židle

sedák



Obsah obrázku nábytek, židle

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 02**

**Název:** Rozkládacístoly do bufetu

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL02**

**Specifikace:**


* Rozměry: 80/120 x 70 x 75 cm (D x Š x V)
* Počet kusů: 8
* Povrchová úprava: černá, tmavě hnědá
* Materiál: deska stolu: dřevotříska, melaminová fólie, ABS plast

Vnitřní noha: ocel

Noha/Bočnice: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak

* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování





**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 03**

**Název:** Barové stoličky do bufetu

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL03**


**Specifikace:**

* Rozměry: 50 x 50 cm (Š x H), V = 63 – 74 cm
* Počet kusů: 5
* Povrchová úprava: černá
* Materiál: rám – masivní bříza, lepidlo, akrylová barva,

Podnožka/ Upevňovací deska/ Trubka–ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak

Šroubovitý sloupek–ocel, polyamidový plast, acetalový plast

* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování



**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 04**

**Název:** Mikrovlnná trouba

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL04**

**Specifikace:**

* Rozměry: 31 x 51,7 x 47,6 cm (V x Š x H)
* Počet kusů: 1
* dotykové, elektronické ovládání + otočný ovladač
* objem: 28 l
* průměr otočného talíře 31,8 cm s možností deaktivace
* 6 stupňů výkonu
* LED displej
* 15 přednastavených programů
* gril
* vnitřní povrch: odolný vůči poškrábání, korozi a tvorbě bakterií
* Výkon: 900 W
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

Obsah obrázku spotřebič, kuchyňský spotřebič, mikrovlnná trouba, Domácí spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 05**

**Název:** Vestavná parní trouba

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL05**

**Specifikace:**

* Rozměry: 59,6 x 59,5 x 57 cm (V x Š x H)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: černá
* Materiál: plech, nerez, keramika
* Objem: 76 l
* LED displej
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

Obsah obrázku spotřebič, kuchyňský spotřebič, Domácí spotřebič, Velký spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 06**

**Název:** Vestavnámyčka nádobí

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL06**

**Specifikace:**

* Rozměry: 82 x 59,8 x 55,5 cm (V x Š x H)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: čelní strany dle desky
* Materiál: nerez
* Hlučnost: 38 dB
* Automatické otevírání dvířek
* Počet teplot: 3
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

Obsah obrázku zeď, interiér, spotřebič, myčka

Popis byl vytvořen automaticky**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 07**

**Název:** Výčepní stojan T3 zlatý, komplet kohouty pákové medailony standart dochlazení

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL07**

**Specifikace:**

* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: zlato – titan
* Materiál: nerezová ocel
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování
* Provedení na 3 výčepní kohouty
* Zhotovený kompletně z nerezové oceli
* Vnitřní trubky nerezové – cca 7 x 8 mm
* Dodána včetně kompresoru, chlazení, hadic, koncovek
* Obrázek pouze inspirativní

Obsah obrázku mosaz, klíč

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 08**

**Název:** Kávovar

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL08**

**Specifikace:**

* Rozměry: 26 x 45 x 38,5 cm (Š x H x V)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: tmavě šedá, matný plast s metalickými prvky
* Materiál: plast, kov
* Ovládání: dotykový displej
* Automatickou přípravu teplé a studené mléčné pěny
* Funkce kávy s sebou, pro hrnky do 16 cm
* Včetně skleněné karafy na kávu
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování



**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 9**

**Název:** Rychlovarná konvice

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL09**

**Specifikace:**

* Rozměry: 22,5 x 24 x 15 cm
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: černá
* Materiál: varná nádoba – nerez

vnější plášť – tvrzený plast

* Digitální rychlovarná konvice s nastavením teploty
* Maximální objem: 1,5 l
* Příkon: 1850 – 2200 W
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování



**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 10**

**Název:** Myčka skla

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL10**

**Specifikace:**

* Rozměry: 38 x 20 x 36 cm (D x Š x V)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: šedá
* Materiál: lamino
* Dvouválcová myčka
* Nulová energetická náročnost - úspora energií
* Použití pouze studené vody
* Až 600 umytých sklenic za hodinu
* 1 x myčka sklenic, 1 x odtoková hadice, 1 x přívodní hadice s rychlospojkou, armatura
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

Obsah obrázku válec

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 11**

**Název:** Indukční vařič

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL11**

**Specifikace:**

* Rozměry: 56 x 36 x 4,3 cm (Š x H x V)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: černá
* Materiál: plast, sklo keramika, kov
* Příkon: 3 400 W
* Počet plotýnek: 2
* Snadné ovládání na dotykovém panelu se sliderem pro regulaci teploty a výkonu
* Ultratenký kompaktní design, vařič má pouhé 4,3 cm na výšku
* Snadná údržba
* Úsporu času a elektrické energie zajistí vysoká účinnost indukčního vaření
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

Obsah obrázku Elektronické zařízení, pouzdro, smartphone

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 12**

**Název:** Vestavnýodsavač par vestavný

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL12**

**Specifikace:**

* Rozměry: 59,8 x 25,6 x 29 cm (Š x V x H)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: černá
* Materiál: plast, kov
* odsavač par
* výkon odsávání: 480 m³/h
* LED osvětlení
* Pracuje na bázi **recirkulace** a ovládání je **elektronické**
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

Obsah obrázku zeď, design, interiér, spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 13**

**Název:** Chladící vitrína

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL13**

**Specifikace:**

* Rozměry: 595 x 595 x 1990 cm (D x Š x V)
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava lednice: černá

Povrchová úprava polic: černá

* Materiál: kov, plast, tvrzené sklo
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování
* Příkon: 235 W
* Osvětlení: LED uvnitř rámu dveří
* Ovládání: mechanické
* Klimatická třída: 4
* Obsah obrázku police, Domácí spotřebič, spotřebič, kuchyňský spotřebič

  Popis byl vytvořen automatickyChlazení s pomocným ventilátorem
* Hlučnost 45 dB

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 14**

**Název:** Skříň vrchní zavěšená

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL14**

**Specifikace:**

* Rozměry: 1 200 x 730 x 578 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 3
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěné úchyty
* Dvě otevíravá křídla, vnitřek rozdělen středovou příčkou a osazen čtyřmi policemi s rektifikací
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku Obdélník, šedé, černobílá, podlaha

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 15**

**Název:** Skříň vrchní zavěšená

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL15**

**Specifikace:**

* Rozměry: 500 x 730 x 578 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt
* Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi s rektifikací
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku černobílá, Obdélník, podlaha, černobílý

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 16**

**Název:** Skříň vrchní zavěšená

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL16**

**Specifikace:**

* Rozměry: 1 200 x 600 x 340 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 3
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěné úchyty
* Dvě otevíravá křídla, vnitřek rozdělen středovou příčkou a osazen čtyřmi policemi s rektifikací
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku Obdélník, krabice, černobílá, šedé

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 17**

**Název:** Skříň vrchní zavěšená

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL17**

**Specifikace:**

* Rozměry: 500 x 600 x 340 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt
* Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi s rektifikací
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku Obdélník, šedé, podlaha, černobílá

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 18**

**Název:** Skříň vrchní zavěšená (skleněná křídla)

**Odkaz na položku rozpočtu:766SL18**

**Specifikace:**

* Rozměry: 1 027 x 780 x 280 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm, skleněné dveře
* Kování: závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěné úchyty
* Dvě otevíravá křídla, vnitřek rozdělen středovou příčkou a osazen dvěma pevnými policemi. Vnitřek skřínky bude nasvícen pomocí LED nahoře i dole. Sklo bude opatřeno folií, přes kterou nebude v zhasnutém stavu do skříňky vidět.
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku okno, Obdélník, šedé, interiér

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 19**

**Název:** Skříň spodní zásuvková (3x zásuvka)

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL19**

**Specifikace:**

* Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 4
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: skryté plnovýsuvy s integrovaným tlumením a plechovými boky, zapuštěné úchyty
* Tři zásuvky – dno a záda zásuvky z LTD 16mm
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku zásuvka, Kartotéka, podlaha, interiér

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 20**

**Název:** Skříň spodní dřezová

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL20**

**Specifikace:**

* Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 3
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: skryté plnovýsuvy s integrovaným tlumením a plechovými boky, zapuštěné úchyty, odpadkový koš
* Jedna zásuvka – dno a záda zásuvky z LTD 16mm, vnitřek osazen odpadkovým košem s nádobami 2x15l, čelo skříňky rozděleno viz. obrázek níže (bude zachována linie v sestavě)
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku podlaha, černobílá, interiér, krabice

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 21**

**Název:** Skříň spodní zásuvková (2x zásuvková)

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL21**

**Specifikace:**

* Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: skryté plnovýsuvy s integrovaným tlumením a plechovými boky, zapuštěné úchyty
* dvě zásuvky – dno a záda zásuvky z LTD 16mm

**Obsah obrázku Kartotéka, podlaha, interiér, černobílá

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 22**

**Název:** Skříň spodní trouba

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL22**

**Specifikace:**

* Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt
* Sklopné křídlo
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku krabice, interiér, bílé, černobílá

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 23**

**Název:** Skříň spodní policová otevíravá

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL23**

**Specifikace:**

* Rozměry: 500 x 862 x 528 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 2
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt
* Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi s rektifikací
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku krabice, podlaha, černobílá, bílé

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 24**

**Název:** Obklad stěn a výroba dveří

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL24**

**Specifikace:**

* Rozměry:
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD + laminát
* Levý obklad stěny 2900x2730 s výřezem pro lednici, vrchního čelního obkladu nad barem 5400x350 s nápisem BUFÍK včetně nasvícení LED, levý čelní obklad 2900x240, pravý boční předsazený obklad 2900x640 – předsazení 80 mm (za obkladem tvoří tunel pro elektroinstalaci), zadní obklad stěny za linkou 410x630, zadní obklad stěny s dveřmi vloženými do obkladu – na dveřích tabule na psaní 1200x800
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 25**

**Název:** Barový pult

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL25**

**Specifikace:**

* Rozměry: 4100x1200x340
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm + PD 38mm s ABS 2mm
* Barový pult, v pravé časti sklo za kterým bude policová skříňka. Vnitřek skřínky bude nasvícen pomocí LED nahoře i dole. Sklo bude opatřeno folií, přes kterou nebude v zhasnutém stavu do skříňky vidět.
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku zeď, koupelna, dřez, vana

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 26**

**Název:** Pracovní deska

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL26**

**Specifikace:**

* Rozměry: celkem 8200x600
* Počet kusů: 1
* Materiál: PD 38mm v černé barvě hraněna ABS 2mm
* Pracovní deska po obou stranách baru, na každé straně v rozměru cca 4100x600mm. V pracovní desce bude nainstalován výčep a 2x dřez.
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 27**

**Název:** Osvětlení LED

**Odkaz na položku rozpočtu: 742SL27**

**Specifikace:**

* Rozměry: 16bM
* Počet kusů: 1
* Materiál: LED pásek12V 9,8W/bM
* Led pásek ve čtyřech úrovních po 4bM (celkem 16bM) osazen v hliníkovém profilu pro LED, který bude zafrézován do korpusu. Dodán bude včetně napájecího zdroje.
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 28**

**Název:** Skříň spodní policová otevíravá

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL28**

**Specifikace:**

* Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 2
* Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm
* Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt
* Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi s rektifikací
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku krabice, podlaha, černobílá, bílé

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 29**

**Název:** Dvoudřez + baterie

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL29**

**Specifikace:**

* Rozměry: cca 800x500
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: s antibakteriální ochranou
* Materiál: granitový dřez s baterií a sifonem
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku Obdélník, televize

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 30**

**Název:** Jednoduchý dřez + baterie

**Odkaz na položku rozpočtu: 725SL30**

**Specifikace:**

* Rozměry: cca 460x460
* Počet kusů: 1
* Povrchová úprava: s antibakteriální ochranou
* Materiál: granitový dřez s baterií a sifonem
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

****

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 31**

**Název:** Obklad stropu, špalet a obvodového obkladu v části pro sezení

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL31**

**Specifikace:**

* Rozměry:
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD + laminát
* Obklad stropu na sádrokartonový základ pomocí laminátu/LTD 5400x2750, obklad obou špalet dveří cca 2900x800, obvodový obklad v prostoru pro sezení za sedáky židlí v šíři 300 mm s gravírováním písma na 30% plochy v délce cca 40bM
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 32**

**Název:** Šatní pult s obkladem

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL32**

**Specifikace:**

* Rozměry:
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD
* Zhotovení nového šatního pultu (viz. foto níže), stavební otvor cca 3500x2500 mms ostěním cca 800 mm
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**Obsah obrázku zeď, interiér, podlaha, interiérový design

Popis byl vytvořen automaticky**

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 33**

**Název:** Skříň do foyer

**Odkaz na položku rozpočtu: 766SL33**

**Specifikace:**

* Rozměry: 1 000 x 1 200 x 500 cm (D x V x Š)
* Počet kusů: 1
* Materiál: LTD
* Policová skříň se dvěma křídly, rektifikace polic, uzamykatelná, zapuštěné úchyty
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

**SPECIFIKAČNÍ LIST č. 34**

**Název:** Elektro úpravy

**Odkaz na položku rozpočtu: 21-MSL34**

**Specifikace:**

* Úprava elektroinstalace vedoucí do barového pultu, osazení elektroinstalačních krabic do barového pultu – cca10ks, úprava elektroinstalace nastavovacími kroužky na elektroinstalační krabice v zádovém obkladu, úprava elektroinstalace vedoucí do skříněk pro osvětlení LED, prodloužení stávajících rozvodů do obkladu – demontáž a zpětná montáž
* Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování