Technická zpráva



**Kulturní dům města Přibyslav – úprava interiérů - nábytek**

v katastrálním území Přibyslav (735698) par. č. st. 671

datum: březen 2024 Paré:

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## ÚDAJE O STAVBĚ

### Název stavby

Kulturní dům města Přibyslav – úprava interiérů - nábytek

### Místo stavby

Přibyslav, Kraj Vysočina

k. ú. Přibyslav [735698]

pozemek parc. č. st. 671

## Investor:

### Žadatel: Kulturní zařízení města Přibyslav příspěvková organizace

Bechyňovo náměstí 45
582 22 Přibyslav

Údaje generálního projektanta

Název firmy: MW.arch s.r.o.

Sídlo: Nové Dvory 3, 592 12 Nové Dvory

IČO: 142 53 259

Telefon, e-mail: +420 731 770 906

atelier@mwarch.cz

datová schránka: j39rt6v

### Údaje hlavního projektanta

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Mošner, ČKA 05531

Hlavní projektant: Ing. arch. Vít Wasserbauer

### Údaje projektantů jednotlivých částí dokumentace

Interiérové řešení: Ing. arch. Jiří Mošner, ČKA 05531

 Ing. arch. Vít Wasserbauer

Petra Sobotková

**Úvod**

Projekt řeší úpravu interiéru kulturního domu v Přibyslavi pro místnosti bufet a foyer. Předmětem je návrh nové kuchyňské linky včetně vybavení, baru a barových židlí. Dále pak obklady stěn a podhledu v místěn kuchyně a obkladové pásky po stěnách v prostoru bufetu. Součástí projektu je také, řešení židlí a stolů do bufetu. V rámci foyer bude řešeno obložení výdeje šatny a nová závěsná skříňka.

**Bufet - kuchyň**

Kuchyně bude provedena z korpusů pro spodní a dvě patra horních skříněk, které budou doplněny LED osvětlením. Přední část kuchyně bude doplněna o barový pult. Prostor kuchyně bude nově obložený a to včetně podhledu (pokladní plocha pro lepení obložení podhledu je sádrokartonová deska).

Linka bude vybaveno dvěma dvoj dřezy, pípou, lednicovou vitrínou, indukční mobilní deskou, mikrovlnou troubou, digestoří, kávovarem, troubou a myčkou (myčka musí umět rychlo mytí). Pípa budu doplněna všemi potřebnými armaturami a kompresorem.

Před prováděním obkladů budou demontovány veškeré elektroinstalace v dané části a následně znovu namontované. Poté budou provedeny potřebné revize.

Veškeré popisy prvků a vybavení jsou součástí Specifikačních listů

**Bufet – nábytek**

Vybavení bufetu bude osazeno novými židlemi, které umožňují stohování a rozkládacími stoly.

Veškeré popisy prvků a vybavení jsou součástí Specifikačních listů

**Bufet – obkladový pás**

Obkladový pás bude umístěn na stěnách kolem obvodu místnosti bufetu. Do pásku budou frézovány nápisy, hesla atd. dle požadavků autorského dozoru, rozsah frézování cca 30%.

**Foyer – obložení**

Bude provedeno nové obložení výdejního prostoru a pultu šatny. Před montáží bude nezbytné provést demontáž elektroinstalace a po provedení obložení následně zpětnou montáž elektro a provedení potřebných revizí.

Veškeré popisy prvků a vybavení jsou součástí Specifikačních listů

**Foyer – nástěnná skříňka**

Skříňka bude umístěna na pilíř u LOP. Bude sloužit k uzamykání elektro vybavení. Horní část skříňky bude využívána jako pult pro uložení notebooku obsluhy.

Veškeré popisy prvků a vybavení jsou součástí Specifikačních listů

**Doplnění**

* U všech prvků bude barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování
* Montáž se předpokládá u všech prvků i přesto, že u prvku není výslovně uvedená
* Všechny prvky musí být dodány včetně všech částí a součástí tak, aby byly funkční
* U všech prvků, které vyžadují kotvení, bude vhodné kotvení součástí dodávky a CN, specifikaci kotvení dodá uchazeč na základě přesného výrobku, zejména se jedná o kotvení horních skříněk a horní části podhledu!
* Po provedení prací bude proveden kompletní úklid prostoru mokrou i suchou cestou
* Před předáním díla, uchazeč proveden veškeré nezbytné revize, zejména elektro

**Závěr**

Projekt podléhá ochraně autorských práv. Součástí projektu jsou specifikační listy, výkaz a studie.

Vypracovali: Ing. arch. Vít Wasserbauer

 Petra Sobotková

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Mošner

3/2024 v Nových Dvorech